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　　普通一次性纸杯常识与保存方法
　　1、纸杯分为：单面PE淋膜纸杯和双面PE淋膜纸杯
　　单面PE淋膜纸杯：用单面PE淋膜纸张生产的纸杯叫单PE纸杯 (国内常见的市场纸杯、广告纸杯大多数都是单面PE淋膜纸杯)，其表现形式为：纸杯装水的那一面有光滑的PE淋膜;
　　双面PE淋膜纸杯：用双面PE淋膜纸张生产的纸杯叫双面PE纸杯。表现形式为：纸杯内面和外面都有PE淋膜。
　　2、纸杯大小：我们用 盎司(OZ) 为单位来度量纸杯的大小.例如:市场上常见的9盎司、6.5盎司、7盎司纸杯等。
　　盎司(OZ)：盎司是一个 重量单位,在这里代表的是：1盎司的重量相当于28.34毫升水的重量。也可以这样表达：1盎司(OZ)=28.34毫升(ml)=28.34克(g)。
　　3、纸杯：在国内,我们把3--18盎司(OZ)的大小的杯子叫做纸杯，常规的纸杯都可以在我们的LBZ-LI 或者LBZ-L纸杯成型机上生产制作。
　　注：纸杯机纸碗机是不同的机械，LBZ-LI & LBZ-L 纸杯成型机用来生产3-18盎司的纸杯;LBZ-LII & LBZ-LIII 纸碗成型机用来生产20-60盎司的纸碗。
　　最常见的规格主要有3盎司、6.5盎司、7盎司、8盎司、9盎司、12盎司几种规格。
　　4、液体盎司：为容量计量单位，符号为oz
　　1英制液体盎司=28.3495231毫升 (1/5英制及耳)
　　1美制液体盎司=29.571毫升(1/4美制及耳)
　　3盎司约为60毫升、6.5盎司约为200毫升、7盎司约为220毫升、8盎司约为240毫升、9盎司约为250毫升、12盎司约为350毫升
　　实际操作过程中我们国内往往对盎司的概念不是很清楚，我们可以采用量化的规格数据来记录，即直径x低经x高度来衡量会比较直观;
　　3盎司约为(52mmx36mmx50mm)、6.5盎司约为(72mmx53mmx70mm)、7盎司约为(73mmx53mmx78mm)、8盎司约为(74mmx53mmx85mm)、9盎司约为(75mmx53mmx88mm)、12盎司约为(80mmx53mmx110mm)
　　根据用途，每种规格的杯子各有侧重点：
　　3盎司：品尝纸杯、试吃纸杯
　　6.5盎司：咖啡杯、赠品纸杯、4S店招待纸杯等
　　7盎司：赠品纸杯、招待纸杯、企业形象纸杯
　　8盎司：赠品纸杯、招待纸杯、企业形象纸杯
　　9盎司：企业形象纸杯、招待纸杯
　　12盎司：可乐杯、豆浆杯、饮料杯
　　5、 纸张选择 ：
　　根据市场价格、成本、尺寸大小以及市场定位来决定。
　　纸杯质量：不考虑机器因素，纸张越好越重，质量越好。
　　市场纸杯：常用135---210 gsm 单PE纸张;
　　广告纸杯：常用190---280 gsm 单PE纸张;
　　出口纸杯：常用190---280 gsm 双PE纸张;
　　市场纸碗：常用160---220 gsm 纸张;
　　方便面碗：市场上的康师傅、统一100等方便面碗，内碗用250gsm左右单PE纸，外套用250gsm左右 灰底白板纸。
　　6、纸杯保存方法
　　a、纸杯一定要装箱，不能散在外面，那会变黄，受潮。
　　b、纸杯每袋袋口要打紧，不要散漏风，这样也会使纸杯变黄。
　　c、纸杯要放置干燥的地方，防止受潮，纸箱要胶好，不能不打胶带。
　　d、最好一点纸杯一般保存有1-2年时间(前提要打包好)，不然一般为半年!
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