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倒混凝土合同范本1甲方：_______乙方：_______依照《_经济合同法》、《建筑法》结合本工程具体情况和工程特点，双方经认真协商，签定本合同，共同信守履行。>一、工程概况：1、工程名称：湖北省水利厅办公培训楼。2、工程地点：_____...
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甲方：_______
乙方：_______
依照《_经济合同法》、《建筑法》结合本工程具体情况和工程特点，双方经认真协商，签定本合同，共同信守履行。
>一、工程概况：
1、工程名称：湖北省水利厅办公培训楼。
2、工程地点：________________________________________________
>二、承包范围及承包方式：
1、承包范围：本建筑范围内的混凝土工程
2、承包方式：包工不包料（振动器、小型照明、养护水管及小车等零星工具等由乙方自备。）试块制作、砼养护，商砼泵管安装、拆除、清洗等由乙方负责，采取按砼立方米单价包干的承包方式。
>三、工程质量：
1、严格按现行建安工程施工规范和质量评定及验收标准、设计图要求、施工组织设计以及施工技术交底施工，确保工程质量达到甲方同业主的工程质量等级。
2、乙方应精心组织施工，确保混凝土浇捣不出现蜂窝麻面，一个部位出现蜂窝麻面罚款100元，一次出现三个以上部位有蜂窝麻面时，乙方自动退场并承担损失。
3、施工时，乙方应拿出有效方案对钢筋成品进行保护，施工时不能将钢筋拆除、撬弯、踩塌，否则要承担一切损失。
4、施工时，乙方应拿出有效方案对模板成品进行保护，施工时不能拆除支撑、野蛮操作，由些引起的坍塌、跑模等问题由乙方承担一切责任和损失。
5、施工时，乙方应拿出有效方案对自身的成品进行保护，防止混凝土在未凝固前被踩踏，否则由乙方负责无偿维修。
6、乙方在浇混凝土时就保证楼板水平、平整、最大正负值差控制在5㎜内，以后不再找平。如因乙方质量原因，需找平，乙方需承担损失。
7、乙方要有专人养护混凝土，因没有按规定养护而产生的质量问题，乙方需承担损失。
8、执行乙方自检，甲方、监理、业主及上级主管单位质量检验的制度。乙方须有专职质检员负责自检。
9、对乙方工程质量达不到质量标准的，乙方应在甲方限定的时间内无偿返修至达到质量标准。其直接经济损失以及由些引起的业主等方面的其他间接损失由乙方承担。
10、乙方所对施工的工序质量负责，加强工序间的自检、互检、交换检的三检制度。本工序出现的质量问题不留给下道工序，工序衔接不发生计时工费用。因本工序出现质量问题而发生计时工费用时，由工序质量责任方承担。
>四、施工安全：
1、乙方应严格执行国家及行业主管部门颁布实施的工程建设安全生产的法律、法规和和项规定，严格按安全标准组织施工，做好安全防护工作。
2、随时接受甲方、监理、业主及行业主管部门的安全监督检查。
3、乙方施工人员必须做好自身安全防护，使用安全防护用品，安全帽、雨衣甲方无偿借给乙方使用，用毕如数退还给甲方，如有遗失，乙方需照价赔偿。其它安全防护用品由乙方自理。
4、由乙方责任造成的伤亡及其他安全事故，由乙方承担法律责任和各项费用并做好善后事宜。
5、对违反安全操作规程进行施工，甲方将予以一定数额的经济处罚。经教育仍不改正错误行为的，甲方有权责令其无条件退场。
>五、工程期限：
1、依据甲方同业主签订的工程建设合同的工期条款的要求确定混凝土工程工期。
2、乙方应严格按甲方政达的总进度计划、月进度计划、周进度计划组织施工，组织足够的、高素质的劳动力。因乙方原因完不成周计划，乙方承担甲方同业主工程建设合同中相关条款的责任。因乙方原因连续3次完不成周计划，甲方有权勒令乙方退场，并承担由此造成的一切损失。
3、交叉施工要顾全大局，乙方应服从甲方的统一生产调配、服从统一的工序安排和加班安排，不能无组织无纪律地滥抢任务，影响工程总进度。
4、因甲方原因造成的工期顺延，乙方应及时向甲方办理签证。
>六、文明施工：
1、遵守市政和有关管理部门对施工、交通、环境卫生、环境保护、施工噪音的管理规定。
2、保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定。
3、做到工完场清，材料按规定码放，因违反有关规定造成的损失和罚款，由乙方承担。
4、爱护公物，如有损坏，照价赔偿。
5、严禁带小孩进入现场，违者清退出场。
6、严禁在现场随意大小便，违者予以20—50元罚款。
7、严禁使用童工，否则将承担一切责任。
8、进入施工现场育龄人员，必须持有计划生育证明、就业证和有效身份证，进行登记造册。
9、及时办理和项合法务工手续，承担相关务工手续费用。
>七、工程价款
浇捣砼元/立方米包干（含所有费用）。工程量据实核定。如果中途退场基础部份按5元/M，小型构件包括过梁、阳台档板、构造柱等按35元/M3，如商品砼剩余部份按甲方要求使用，不得浪费。承包范围外所发生计时工按30元/工计算，不取其他费用。当日发生的计时工必须当日取得主管施工人员、执行经理签证。一次性计时工达10个以上需综合员参与估工。
>八、工程款拔付：
1、按当月工程量的70%付工程进度款（基础部份按5元/M3结算）。
2、主体结构封顶并通过验收达标后，累计付工程款80%。
3、余款待工程交工后14日内一次付清。
>九、机具及材料供应：
1、施工机械、工具：
（1）现场照明、施工电源及费用由甲方提供。
（2）电动工具（如振捣器、小型照明、养护水管及零星工具等）机具由乙方自备，其费用已含在承包价内。
2、施工材料
（1）本工程材料由甲方供应，乙方严格按甲方限额领料制度执行。
（2）厉行节约、严禁浪费，超出甲方限额领料部分的材料，由责任方承担超出部分的材料价款。
（3）属于乙方施工不当造成材料浪费，由乙方承担所浪费材料的价款。
（4）由于工程质量未达标造成返工浪费的材料，由乙方承担浪费材料的价款。
（5）辅助性用材料由乙方自备其费用已含在承包单价内。
（6）本工序施工通道、搭、拆和材料的场内平运输由乙方负责。
>十、双方责任：
甲方责任：
1、组织现场施工安全技术交底，关键部位编制作业指导书指导乙方施工作业。
2、下达施工计划，监督检查协调施工过程中的安全、质量、进度情况。
3、及时签认已完工程量。
4、若乙方对工程质量、进度、安全达不到合同要求，甲方可以乙方施工队伍进行调整措施，必要时有权更换施工队伍。
乙方责任：
1、服从甲方统一生产指挥和统一生产计划安排，遵守甲方的各项规章制度。
2、严格按施工图、施工组织设计、施工方案、作业指导书、安全责任制度、质量管理制度认真组织施工。砼试块制作养护（试块模具由甲方提供）。
3、严格遵守操作规程，有权拒绝违章指挥，违章操作行为。
4、本工程食、宿乙方自理。
>十一、保修：
1、甲方留保修金为总价的10%，保修期为1个月。
2、保修责任同甲方与业主的建设合同的相应条款。
>十二、其他：
1、各单项工程的技术、安全、质量交底及作业指导书场均视同合同附件。
2、未尽事宜双方另行协商解决。
3、因乙方在外引起的纠纷由乙方自行承担。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收后，除保修条款外，本合同自行失效。
11、本合同一式肆份，甲乙方双方各执行贰份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》及其法律法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概括村村庄整治工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，外墙按平方计算，屋面按间计算，罗马柱按米计算，门窗按每扇计算，线条按米计算。
第二条：施工方案
屋面瓦一律喷，外墙，罗马柱柱子色，柱面色，门窗油漆色，线条色。
第三条：合同工期
一、经双方协商确定，工程期为天，暂定于自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日。
二、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形或甲方要求乙方暂停工作，工期相应延迟。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为：墙面元/平方，屋面元/间;罗马柱元/米，线条元/米，门窗元/扇，面积按施工实际面积。
2、付款方式：工程开工预付%，余下款项待建设局验收合格，项目款到帐后，一次性付清。
第五条：双方义务
1、甲方义务
①按时向乙方拨付工程款。
②帮助协调施工现场的临时用水、电等事宜。
2、乙方义务
①承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工的安全、稳定，
②服从甲方管理，负责各种设备、机械等一切费用。
第六条：责任
承包人应严格遵守工程建设安全的生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故的\'责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第七条：验收
工程竣工验收应由县建设局验收为准。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
本合同于20xx年xx月xx日由双方签订，自双方签字或盖章后生效一式两份。
甲方(公章)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
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甲方：
乙方： 车号：
为了加快公路建设进度，确保安全生产，甲、乙双方建立混凝土运输劳务关系，明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商，达成如下协议：
一、甲方有义务为乙方的运输提供相关条件并及时解答乙方的各种咨询。
二、乙方每天应按规定时间到我处过磅室报到，迟到一次罚款50元。未经甲方同意许可，不得无故缺席或参加其它运输，否则，视为放弃参加运输，本协议自动解除。
三、乙方每天报到后需对车辆进行检查，必须保证车辆的车况完好。如车辆故障需停驶检修，应提前通知甲方，以便甲方及时调整。
四、运输车辆每次使用前后必须清扫干净，车厢板上涂一薄层油水(1：3)混合液，以防止混合料粘结车厢，但不得有余液积聚在车厢底部。
五、从拌合机向运料车上装料时，应多次挪动车辆位置，平衡装料，减少混合料离析、洒落。
六、运料车至现场后，应听从现场人员指挥，将车辆有序停放。在将混合料卸入摊铺机时，应将料车平稳地倒在摊铺机料斗中间，距摊铺机约10c左右时停下、卸料，严禁料车撞击摊铺机。
七、乙方应对车辆及时检修保养。若在运输途中发生故障维修时间超过2小时造成摊铺材料报废，乙方应负责赔偿全部损失(混凝土材料400元吨)。
八、乙方应加强对混凝土运输途中的保护，自备蓬布等覆盖设备用于对材料的保温、防雨，遇有恶劣天气情况及时覆盖。
九、由于乙方原因造成所承运的混凝土缺失、泄露或处置不当造成损失，由乙方按照400元吨价格赔偿甲方。
十、乙方在运输中，应严格遵守《_道路交通安全法》及国家有关安全生产的.相关规定，严守操作规程，杜绝安全事故发生。若乙方车辆出现安全事故而引起的一切法律责任和民事责任由乙方自己负责，甲方概不承担任何责任。
十一、甲方根据工作和车辆运输情况，可随时解除本协议，解除协议时应提前1天通知乙方。
十二、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
年 月 日
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《_民法典》、《_建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方将钢筋分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守。
>第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
>第二条工程内容及承包范围：
所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种预埋件、砼垫块、马凳筋的制安，设计变更工程量。
>第三条承包方式
1、本合同以包工不包料、包质量达到优良样板工程标准、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。
2、包小型工具、扎线、制作机具安装及材料施工现场内的水平、垂直运输。
>第四条工程计价方式
工程量按设计图纸及实际完成量计算，其他项目工程量按本合同有关条款的计算方法进行。
1、±以下工程(包括地下室及基础)钢筋加工制作单价 元/吨，安装绑扎单价 元/吨。
2、±以上工程钢筋加工制作单价 元/吨，安装绑扎单价 元/吨。
3、柱及剪力墙竖筋电渣压力焊或机械接头按 元/个。
4、预应力钢丝制作、安装、张拉单价 元/吨。
5、工地记时工按30元/工日计算，9小时为一个工日，发生时必须在24小时内由施工员签发“签工单”，经后勤主管、主管施工员和项目经理签字确认，超过规定时间不予以认证。
>第五条付款方式
1、生活费支付按每天实际开工人数每人支付15元/天。
2、工程进度款每月30日前由各班组自行计算本班组实际完成工作量，按实际完成的工程量的70%支付，并扣除已借支的生活费及施工中违章的罚款。
3、分部分项工程做完工人全部退场，甲方支付85%的工程款。
4、工程经政府质监部门验收合格后付清余款。
5、达不到质量标准，甲方有权单方面解除合同，结算30%，余70%作为赔偿给甲方。
6、结算程序：
(1)每月底结算当月28日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序施工主管签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。
(2)乙方应在全部工程竣工验收合格后______天内提出竣工结算，送甲方审核，办理结算。
7、本工程采用单价承包制，包括员工工资和劳保费用、工作服用品、工人保险费、工作服、病假药费、回家差旅费等各种补贴以及停电、停水、雨天停工、节目补助等费用，不再给乙方任何补贴。
>第六条履约保证金
合同签订三天内，乙方向甲方交纳合同总造价的%作为履约保证金。工程竣工验收合格后七天内无息返还。
>第七条工期
1、本合同所承包工程的工期定为工作天，工期计算的起止时间是：_年_月_日开工，_年_月_日竣工。
2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
>第八条质量要求
1、工程质量达到广州市优良样板工程标准。
2、乙方必须按现行施工规范组织施工，本工程执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20__)《钢筋加工制作安装质量验收规范》及设计图纸和建设单位、监理单位、甲方对工程的质量要求。
3、钢筋加工、安装质量要求符合的规定。具体质量要求如下：
(1)钢筋加工：钢筋加工的形状、净尺寸允许偏差±10mm，弯起钢筋的弯折位置允许偏差±10mm，箍筋内净尺寸允许偏差±5mm。
(2)钢筋安装工程：钢筋网长宽允许偏差±10mm，网眼尺寸允许偏差±20mm，绑扎;钢筋骨架，长允许偏差±10mm，宽、高允许偏差±5mm，受力钢筋:间距允许偏差±10mm;排距允许偏差±5mm,保护层厚度:基础宽允许偏差±10mm,柱宽、梁允许偏差±5mm,板、墙宽允许偏差±3mm,绑扎箍筋、横向钢筋间距允许偏差±20mm,钢筋弯起点位置允许偏差20mm,预埋件:中心线位置允许偏差,水平高差允许偏差+3,0mm,预埋螺栓:+10,0mm,中心线位置允许偏差2mm。
(3)超过上述质量要求，承担质量违约责任。
>第九条双方责任
(一)甲方责任：
1、负责对施工现场的组织指挥、协调和技术指导，对乙方施工进度和质量进行监督管理，督促乙方按合同和规范组织施工。
2、负责提供进场参加施工人员的住宿床位及集体食堂饭菜(向乙方收取合理的费用)，提供必要的生活设施和住宿条件。
3、协助办理有关证件、购买保险等业务，费用由乙方负责。
4、甲方要派专业人员组织乙方员工进行施工技术、安全、质量、文明施工的培训。开工前，施工技术、安全、文明施工主要负责人组织乙方员工学习公司有关纪律制度，未经过施工技术交底的员工一律不能进入工地施工。
5、在开工前天完成“三通一平”(包括进场道路)，接通水、电源，移交临时场地。同时向乙方提交完整的施工(安装)图纸与说明书及有关的技术资料各份;地质勘探资料份。
6、提供现场水电接点、材料堆放点及临时设施。
7、基坑的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。
8、甲方根据工程量及工程仓库要求保证材料供应到施工现场(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，提供施工必要的机械设备，保证机械的正常运转，如逾期供应材料、设备，从逾期______天次日起，按拖延天数顺延工期。
9、甲方应及时审定乙方的开料单。
10、甲方因故需变更设计时，应通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续。
11、负责按合同规定同乙方办理结算手续。
(二)乙方责任：
1、工作态度方面：
(1)尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，拒绝接受甲方现场管理人员组织指挥，严重影响甲方的组织管理，造成不良影响，每次罚款100元。顶撞监理人员，造成恶劣影响，每次罚款 元。
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需方：__________________________
供方：__________________________
为明确双方的权利义务，经双方充分协商，特订立本合同
>第一条、预拌混凝土品种、规格、数量及价格
说明：
1、上表内数量系总价估算，结算数量以现场签证送货单数量为准。单价未包括其他添加剂及特殊技术要求等费用。
2、泵送润滑用砂每立方米单位按同等级混凝土价计算。
3、非泵送混凝土坍落度以6cm±1为标准，泵送混凝土坍落度以12cm±3为标准，每增加2cm，价格增加5元/m
4、对价格约定不明的，应及时补签协议，否则安杭州市预拌混凝土信息价结算。
5、细石砼加15元/方普通膨涨剂加1个百分点增加1元/方c15泵送加10元/方。
>第二条、合同履行方式
1、需方应在浇筑前天向供方提供书面供货计划，写明供货时间、地点、数量、技术要求、浇筑部位及浇筑方式等。混凝土浇筑临近结束时，需方应估算混凝土用量，并提前1小时通知供方。因估算不准造成的超量供应损失由需方承担（其中如发生连续2车运输不足立方米的则从第二车开始计算，每车增加运费100元并在送货单上注明）
2、需方负责做好混凝土浇捣前的一切准备工作，包括施工道路坚实畅通，用水、用电、照明齐全等，并配合做好泵管及泵管加的搭拆等相关事项。
3、供方应按需方的供货计划组织生产，按要求送货到现场，供方人员车辆用设备到施工现场后，听从需方的指挥。由于需方的原因在非正常情况下操作，供方人员及设备的安全由需方负责。
4、需方应指定现场收货人员负责收货，并在供方混凝土送货单上签收。
5、要必要时，经需方同意供方可以委托第三方代为供货，但合同权利义务仍由原供方承担。
6、需方按按合同付清货款后，供方应及时提供已供商品混凝土的合格证书。
7、需方应在浇筑前提前天通知供方，供方硧定浇筑时间后，没有特殊情况下同，浇筑时间误差不得超过3小时，浇筑混凝土时，在约定时间内平均每小时送货车数达3车以上，如有特殊情况，双方协商处理。
>第三条、质量标准、交货地点及验上方法
1、供方提供的商品混凝土质量应符合《预拌混凝土》（GB/T14902—20）及《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107—87）的要求。
2、商品混凝土送货到现场后，需方应对坍落度当场进行检测，并按规定留置试件和养护。
3、如需方对产品质量有异议应书面提出。对坍落度的异议应在交货时提出，强度经标养试块28天强度为准，对混凝土强度的异议应在交货后35日内提出。如需方未按规定期限提出书面异议，则视为所交预拌混凝土产品质量符合合同规定。
4、供方在接到需方书面异议后应及时与需方共同硧认质量问题并提出处理方案。当供需双方不能达成共识时，则请双方共同认可的质监部门进行分析、鉴定。
>第四条、结算方式及付款方式
1、预拌混凝土供货量的结算依据为混凝土送货单的签收数量或者结算单。供方根据送货数量制作结算单，需方应在收到供方结算单之日起的7日内核对硧认并签字盖章，如有异议应另行说明。如需方未在上述期限内签署结算单，则视为认可。
2、每月月底对账，付款按供货至±，即付至已供砼款的50%，±后按月结70%支付，即月底对账，次月20日前支付上月已供砼款的70%以此类推，主体结顶即付到已供砼总款的80%，主体结顶六个月即付到总款的90%，佘款10%在主体结顶后十贰个月内一次性付清。
>第五条
1、经过质量部门鉴定后，供方硧认由于预拌混凝土质量不合格导致返工，供方应赔偿需方直接经济损失
2、预拌混凝土送至施工现场，因需方原因导致无法使用的，其相应的经济损失由需方承担
3、由于非供方原因造成工程停工一个月以上的，则从第二个月算起，35天内需方应向供方付清已供预拌混凝土的全部货款。
4、若需方逾期交付货款，每逾期一天，按逾期部分金额的支付逾期利息
5、需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供混凝土或中止合同，由此产生的后果由需方承担，经双方协商硧认，均可解除合同。
6、合同解除后，双方应即时结清货款和违约金。
>第六条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面方式向对方通报不能履行或不能完成履行合同的理由，双方协商解决，减少损失。
>第七条、争议解决办法
本合同有未尽事宜或发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成，可向萧山人民法院起诉。
>第八条、其他约定事项
1、需方有要权抽查供方数量，实际数量不超过国家超标准±2%，每次抽查3—5车，按抽查车数的平均数为当天该批次的数值。凭电脑小票过磅单为结算依据。
第九条本合同一式四份，双方各两份，经双方签字盖章生效。如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
2、本合同有效期自签订之日起到银货两迄时止。
需方：__________________________
供方：__________________________
签约日期：__________年____月____日
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订货单位（甲方）：__________________________
供货单位（乙方）：__________________________
为确保商品混凝土按质、按量如期供应，明确双方职责和权利，供需双方经协商，依据《_合同法》、《_建筑法》、《预拌混凝土》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定的原则，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识，并签订本合同以资共同遵守。
>第一条：工程概况
合同供期：__________年____月____日到__________年____月____日。
>第二条：商品砼质量要求及供货方式
1、质量与材料要求：其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》GBJ107。商品混凝土拌合材料：符合相应的国家规范规定要求条款。
2、商品混凝土送达施工现场，如塌落度质量达不到现场要求予以退货。
3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小，抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。
5、商品混凝土出厂，乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。
6、交货地点混凝土的试验工作，由甲乙双方共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。
7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方，如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。
8、车泵要求：乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒，不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。
9、商品混凝土送达施工现场，实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量，现场签收。
>第三条：安全责任条款
供货期间由于乙方操作人员安全措施不到位，违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故，由乙方负责并承担所有费用。
>第四条：结算方法及付款方式
1、结算方式：__________________________
2、付款方式：__________________________
按使用的混凝土数量进行结算，在前再按结算量的款，直至使用方不再用商砼时，双方进行总体结算，双方签字认可后一个月内付至总结算金额的，其余款项待工程审计完/内付清。
>第五条：双方责任
（一）甲方
1、为乙方提供浇筑混凝土的必要条件。
2、指派专人验收送达现场的商品混凝土方量、质量及随车签证“发货单”。
验收人：__________________________
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甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方依照《_合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将甲方的
工程（第一合同段）的路面工程交由乙方承包施工（单包工），双方商议同意，达成如下合同条款。
>一、工程概况
1、第一合同段。
2、工程地点：xxxx。
3、工程项目及技术标准：水泥路面为cm，宽施工中应严格按照_门的设计、配合比、进行配料。纵坡度顺适，边线整平、平整坚实、表面不松散。
二、工程单价
经双方商议同意工程单价，水泥混凝土每立方单价为元整，按实际面积计算，厚度为cm。
三、切割片、路面养护、搅拌车等路面所有设备后台开搅拌机、倒水泥人员均由乙方责任。
甲方责任：
包工不料方式、路面一切浇灌设备、现场施工、振动器、滚平机、打磨机、光面机、刻纹机切割机、其中钢模板、发动机一台（柴油及维修费有乙方自付）甲方提供。
四、工程质量要求
1、工程施工应按云南省及市交通主管部门的验收标准和甲方的“公路施工要求”施工，并接受甲方监督；接受交通局的管理、指导。
2、水泥严格按设计要求配料，设置要求严格按设计施工。
3、面层做成后，应线型顺适，按缝整齐，表面平整，有防滑槽，无跳车及啃边现象。
4、养生：水泥路面做完24小时开始养生，一般用草袋或稻草等覆盖于表面，每天晒水7次使其保持潮湿状态，至少连续15天以上。
5、切缝时要及时，既不使切缝时锯片带坏面板，又不因切缝太晚而出现裂缝，缝深不少于6公分。
6、浇灌沥青时填缝及时，必须清理干净，缝内无杂物，干燥后方可施工。
7、施工缝应严格按设计要求处理。
8、乙方施工必须服从监理工程师和监理人员的质量监理，并有责任和义务配合监理工作。
五、工程日期：
施工单位于，前将机械设备运输进入施工现场，并开工。竣工日期。为促使乙方按质、按量、按期完成，议定实行奖罚措施。
六、付款方式：
乙方工人及机械进场施工，甲方暂付进场费，工程开工后付工人正常的生活费，其他余款待竣工验收合格后一次性付清。
七、双方责任
1、乙方必须由法人委托人签订合同并加该有资质施工单位公章，按照质量标准及时间要求，合理组织好施工队伍，同时，施工设备要全部到位，合同不准转让、分包，否则甲方有权终止合同，追回由此产生的一切经济损失。
2、乙方施工必须严格按工程规模，质量要求实施，并无条件接受甲方工程管理人员，监理工程师的安排和监督，否则，由此产生的质量返工费由乙方负责。
3、乙方必须严格遵守安全操作规模，做到安全生产，文明施工，杜绝事故发生，若发生任何事故，由乙方负责处理并承担一切经济和法律责任，甲方概不负责。
4、在施工期间所发生的一切经济法律纠纷，由乙方承担，甲方不负任何责任。
5、刻纹、切缝、沥青填缝必须在主体工程完工后期限内完成。工程竣工后，由上级交通主管部门验收质量，如路面出现所有破损，同时由乙方负责维修。
6、甲方负责施工环境，协助乙方搞好“三通”及施工场地平整。
甲方代表（签字盖章）
乙方代表（签字盖章）
年月日年月日
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发包方(甲方)：
公司承包方(乙方)：
根据《_民法典》、《_建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
>第一条工程概况
工程名称：。
工程地点：。
承包范围：。
承包内容：。
甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。
乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。
承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
>第二条合同工期
乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
合同工期：本工程于_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，共个日历天。
工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的计算，按天累计。
如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。
发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。
对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。
同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。
>第三条质量
本工程质量等级为。
质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为。
乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。
甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程的质量进行不定期的巡查，在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕，发出的对乙方的罚款通知，须说明罚款理由并由乙方全额承担。
乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
>第四条环境安全标化
本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求，并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。
乙方如达不到本合同约定的安全标化标准，甲方有权责成乙方进行整改，由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。
且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款，罚款金额为总结算金额的%，由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。
乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故的发生。
乙方严格执行59-9^9、46-88建筑施工安全检查标准、80-9高空作业、08-903-98施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关要求，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。
对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。
乙方应编制现场临时用电施工方案，脚手架搭设施工方案，模板施工方案等专项施工方案，经甲方主管部门批准后方可实施。
乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品，应在甲方允许的供应商中采购上述物资，且必须加强进场验收和搭设后的`使用前验收。
乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。
在施工期间，乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装，费用由乙方承担。
乙方应派专职安全管理人员，持双证(建委、安监局)协助甲方作好施工现场的安全工作，施工过程中做好班组上岗记录工作。
发生安全或伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表和甲方公司安监部，同时按政府有关部门的要求处理，甲方要为排除事故或抢救人员提供帮助。
甲方为维护自身的声誉、品牌、形象，将对本工程进行不定期的日常巡查。
乙方必须遵守甲方各项管理制度。
甲方将根据管理制度的规定，在巡查过程中如发现问题将发出的安全整改通知书。
乙方必须在规定时限内整改完毕。
发出的罚款通知，甲方须说明罚款理由并由乙方全额承担。
乙方必须在罚款单上签字接受，乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。
双方约定工地保安人员由甲方提供，每个岗点安排四名保安人员，保安人员的工资及技防设施费用由乙方分摊。
>第五条工程价款
本工程价款暂定为人民币 元整。
本工程计价方式为：。
上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。
如本工程计价方式含税金，则由甲方实施代扣代缴。
本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕，并递交甲方进行结算审核，审核无误后由甲方提交业主单位，经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。
>第六条图纸及工程资料
甲方应在开工前天向乙方提供施工图纸及有关地质水文资料和地下管线图等工程资料套，并进行设计交底。
乙方需要增加图纸份数，由乙方自理，费用由乙方承担。
甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。
乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸套，竣工原图由方提供。
编制要求按上海市建委、市_，市政局和甲方有关文件规定执行，同时满足合同标段竣工资料的编制要求，费用由乙方自理。
竣工资料编制保证金为本分包合同造价的%，竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金%，依次类推，扣完为止。
乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行，并随时接受甲方的检查和监督。
>第七条材料供应
由甲方供应的材料品种和单价有：。
甲方在提供甲供材料前，乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人的书面证明。
甲方供应的材料，乙方应派收料责任人接料、清点、验收，经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章，乙方妥善保管并承担相应保管职责。
乙方必须在原材料接收后，在甲方试验工程师的协调下，对原材料按规定进行复试，复试合格后方可使用。
所发生的相关试验费用由乙方承担。
乙方要料计划及数量须按甲方要求每_月_日按时上报，该计划及数量经甲方审核后，由甲方按已审核的计划及数量供料。
甲方供应的主要材料，乙方每_月_日与供货单位和甲方核对一次数量、规格及金额，经核对无误后填制《甲供材料月度供料汇总表》并由乙方签字盖章，否则当月甲供料数量以甲方调拨单为准。
按图示数量超用部分的甲供料，如供料当月的市场价高于合同甲供料单价，超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除;反之则按甲供料单价在结算时扣除。
上述甲供材料以外的材料可由乙方供应，单价由乙方与供应商洽谈确定。
但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内，并符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量保证书、产品防伪标志、复试报告和备用证等)，报甲方审核批准后方可实施 。
甲方：
乙方：
时间：
倒混凝土合同范本9
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《合同法》及相关法律规定，甲方将工程混凝土工程劳务承包给乙方。本着平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商后特订立本合同：
第一条、工程名称： 工程地点：
第二条、甲、乙方驻工地代表：甲方代表姓名： 乙方代表姓名：
第三条、质量标准、文明施工要求及工期：
1、 工程一次验收合格，主体结构达到结构优质。
2、 文明施工达到北京市标准化工地要求 ，满足JGJ59-20_的标准。
3、 总工期：日历天。
开工日期：暂定为220_年月日
竣工日期：暂定为220_年月日。
第四条、乙方承包范围、承包方式及承包单价：
承包范围：依据甲方提供的施工图、图纸会审及设计交底纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计(施工方案和各专项方案)所编制的全部混凝土分项工程和现场文明清理所有工作内容。
、本合同工程采取以包工、包辅料和小型机械手电动工具、包质量等的方式由乙方进行单价包干。
单价包干、按实结算：甲方按本合同双方约定内容、条件，对乙方所完工程量经甲方验收合格后，计算支付乙方工程费【单价包干，包括人工费、辅助材料费等低值易耗品、工具机具费、管理费、劳保用品、利润等】。
工程承包单价
承包单价按如下相加计算：
基础及主体结构(基本单价)： ￥ 元/m(按建筑面积计算);辅材及劳保用品费： ￥ 元/m(按建筑面积计算);现场安全、文明施工费： ￥ 元/m(按建筑面积计算，若此项不达标，结算时将扣除此单价);工程质量费： ￥ 元/m(按建筑面积计算，若此项不达标，结算时将扣除此单价);
承包价格所包含的内容：
、所有梁、柱、板、小构件、构架、空调板、压顶等混凝土的浇筑及养护;
、按要求配合制作砼试块;
、人工挖电梯及集水坑土方及清桩，室外室内土方回填，褥垫层石子铺设，防水导墙砌筑(如果有)，地下室防水基层打磨、抹八字角、剔凿及修补外墙穿墙螺杆孔;
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、防水保护层浇筑，屋面保温隔热层、防水找平层施工;
、负责因停水、停电、恶劣天气、及其他原因造成停工等因素形成的施工缝及方案中规定的施工缝的剔打处理;
、临建人工配合办公用房及厕所基础及地面硬化施工，临建道路砼浇筑、石子铺设，临电临水管沟挖沟及回填，厕所挖化_池人工配合清土及砌筑，塔吊基础清土、砌筑及砼浇筑。
、浇筑前模内灰尘泥土及碎屑清理;浇筑前模板下脚缝宽在2cm以下的由乙方封堵,2cm以上的由木工班组封堵;浇筑完成后现浇板分二次收面，避免砼出现裂缝 ;并且由乙方自备塑料薄膜(或彩条布)用于砼养护保湿及雨天工人作业及雨天砼的遮盖。
、辅材及机具包括但不限于广线、尺方、铁板、铁铲、桶子、对讲机、扫把、棉砂、薄膜、钢丝网等由乙方自备;所有所需的劳保用品由乙方支付费用。
、砼不同标号处必须挂网分隔，砼浇筑后场地清洗;
、涉及砼分项工程的其它劳务工作。
本协议单价为综合单价包干。其单价在协议执行期内固定不变，协议约定的所有劳务用工都已综合考虑进协议单价内，乙方不得以协议价未包含为理由要求给予点工、签证或拒绝施工。
协议单价已包括了协议规定的劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、调试、测试、维护保修、管理、利润及协议包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。
在协议履行过程中发包人、设计、监理或甲方提出的任何建议、变更、方案、要求，乙方应合理进行采纳，但是均不予结算。
本工程不存在任何形式的点工，如出现统统被视为无效。
转包与再分包：乙方不得将其承包的分包工程转包给他人;未经甲方允许(书面形式)也不得将其承包的工程再分包给他人。如乙方将其承包的工程转包或未经书面形式允许下的再分包，将被视为违约，并承担违约责任(此项违约责任为：所做工程量不计取任何费用，所有工人工资由乙方独自承担)。
本工程甲方不向乙方提供住宿及食堂，乙方自行解决住宿事宜。
第五条 砼工作内容、相关要求及质量要求
砼分项工程劳务及相关承包要求
、对整个现场及周边环境砼材料的收集、清理并堆码整齐;
、负责开工现场到竣工撤场期间所有砼工材料的上、下车、泵管连接等;
商品砼进场30分钟内必须保证开盘，在砼浇筑过程中积极与商品砼公司密切配合，若配合不当造成的损失由乙方全权负责。每层楼的浇注量(以小票为准)不能超过预算量的1%，如因乙方浪费、板超厚、或班组浇灌不及时超过实际工程量，超过部分按甲方与砼公司签订合同约定的价格进行赔偿。砼浇完后乙方应对少量余料作好处理，对于流到下一层的零星砼马上派人收好，可浇筑在砖墙墙体底部。
、砼浇筑后楼层必须清扫干净，做到工完场清，安全文明达标;
、乙方自备浇筑混凝土所需的所有手工工具;
、必须确保砼成型后板厚、层高、轴线尺寸、板保护层、平整度等指标符合规范及甲方工程管理部的要求;
、砼外观不能出现蜂窝、麻面、狗洞，一旦出现，必须报甲方及监理检查，并按认定的处理方案由乙方承担返修处理(包括人工、材料等)，返修的外观达到与大面颜色一致，漏出的废料必须回收利用;
、工完场清在上道工序交出作业面30小时内必须打扫干净交给甲方验收;建筑垃圾只能由塔吊吊运，不能从电梯井出渣或从楼上直接抛弃，底层电梯井内残留渣子的清理，柱、墙、梁、板的漏浆在拆模后30小时内打磨，否则由甲方派人处理，费用由乙方支付。浇砼时漏下堆积在水平防护上的砼必须在2小时内清理，冲洗干净。每层砼浇筑后两小时内向甲方申报验收。成品保护、安全网、水平防护、挡脚板、外墙表面等上的污染由乙方负责冲洗处理，否则造成的损失由乙方负责。同时，必须负责砼流浆所造成其它界面受污染部分的冲洗、打磨。
、乙方负责派人配合甲方进行实体质量的检测。
、无条件配合施工场地(现场)的安全文明施工，若因乙方原因安全文明施工不达标给甲方造成的一切损失均由乙方全额赔偿。乙方必须配合甲方项目部做到工完料尽场地清，甲方每周对所有班组的安全文明施工和质量进行检查，对不符合要求的班组进行处罚。
乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退场、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)：因保管和使用不善发生丢失、损失，乙方按领用时的原价格赔偿。
所有与材料浪费有关的罚款以照片等为依据，在劳务费中扣除。
、质量标准
、砼必须按规范要求进行二次收面，防止开裂;浇筑前必须在作业面上铺设保护钢筋的通道;
、其它未规定的质量标准按国家标准执行。
、砼浇筑成型后，严禁出现蜂窝、麻面、孔洞及露筋夹渣等现象。浇筑砼密实，表面光滑，严禁漏振或过振。楼板面应控制好标高，板面平整度在5㎜内，阴阳角方正在3㎜以内，轴线位臵控制在5㎜内，如末达到要求，作抹灰发生的一切费用由乙方自负。
5. 、浇筑完成后，应及时覆盖养护和浇水养护，严禁砼开裂，冬季施工时，作好必要的保温措施(保温材料甲方准备)。砼末达到一定强度时，严禁上人踩踏。
、凡出现以上质量缺陷等事故，除乙方负责返工处理外，甲方将给予每处100—20_元罚款。
混凝土施工时，乙方应特别关注标准中的强制性条文要求，乙方现场代表应就涉及的强制性条文对操作工人进行逐项交底和教育，并认真检查落实情况，如乙方不认真对工人进行教育和安全技术交底，施工时违章作业或野蛮施工，甲方可以给乙方500～5000元/次罚款。
、混凝土内实外光无无蜂窝麻面且颜色均匀，构件如出现麻面较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，如发现一处则处以1000～5000元罚款，并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的工、料费用由乙方承担。所有的混凝土天棚不需要再作抹灰层，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印，发现一处罚款500～1000元。操作时应用带水平尺的赶枋赶平，楼层地面标高误差控制在-5～10mm。
、砼的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的安全技术交底操作，违反规定，甲方将视情况给予乙方200～500元/次的罚款。
、各楼层浇混凝土时，用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净，达到文明施工标准;
、拆模后2天内乙方班组长同甲方项目部管理人员进行表观实体检测，形成文字资料，作为修补处理及工程款结算依据。
第六条 安全文明施工要求
、确保无重大安全事故;
、工程穿插间隙或雨班休息时乙方必须组织人员认真学习施工操作工艺程序、施工与验收规范、甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行;服从甲方管理人员的指挥，定期完成进度计划，执行质量、安全、文明施工相关标准，乙方在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工，无条件遵守执行甲方的各项管理制度。
、乙方在施工过程中所有的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品，若违反本规定，根据浪费材料价值大小乙方应向甲方支付材料费，同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。
、严禁在施工现场打架斗殴和盗窃财物，若违反本规定，甲方有权给予乙方500～5000元的罚款，情节严重，构成违法的送交当地公安机关处理。
、严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、生活、操作现场禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，违者甲方有权给予乙方10～50元/人次罚款。 、乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，违者甲方有权处以10～50元/人次罚款。
、工地禁止赌博、打骂和无理取闹，违者甲方有权处以50～500元/次罚款，并有权直接移交公安机关。
、在文明施工和环境保护方面，乙方遵守甲方的环境和职业健康安全管理体系要求，做到工完场清，甲方不定期组织检查，当发现未做到工完场清、建筑垃圾不及时清理、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，甲方将视情况给予乙方50～500元/次罚款。
、乙方人员在外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条例规定的，甲方不承担经济责任。
、乙方必须组织人员认真学习：《JGJ59-20_》规范，20_年11月24日_颁发的《建筑工程安全生产管理条例》及北京市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。
、乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝重大伤亡事故，杜绝火灾事故，杜绝食物中毒事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在2‰以内。特殊工种必须
持证上岗，并作好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生。
、乙方在施工过程中因乙方的原因发生安全事故造成的人身伤、亡以及第三人的人身和财产侵权，全部由乙方负责，乙方应及时妥善处理，不能影响个工地正常施工，否则造成的所有后果由乙方独自承担。
、乙方所使用的人员，必须符合国家有关规定，不得私招乱雇，不得违法用工，否则一切后果由乙方负责。
、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员，不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担，甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。乙方上报工资发放明细表。若出现拖欠民工工资导致民工到政府部门或发包人处索要工资的情况，每出现一次处罚乙方10000元。
、现场所有乙方须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，给予乙方50～20_元/次罚款。
、乙方提供的所有机具，必须符合相关规范要求，保证安全可靠;所有的机具必须向甲方提供合格证和出厂证明书;所有的特殊工作人员必须提交有效的上岗操作证明。
、乙方不得将工程分包、转包给其它工头，乙方如有违反，甲方有权立即终止合同，且乙方必须在甲方通知后24小时内清退出场，否则，还应按每逾期一天10000元累计承担违约责任，甲方可直接从应付给乙方的工程款中扣除。对乙方已完部分工程按乙方实际已完成的合格工程计算量后，只按60%结算后一次性支付;
、乙方应做到内业管理有序，针对甲方要求的质量控制点、工期节点等必须形成书面资料供甲方核查;
、乙方必须每次按时参加甲方组织的工作例会，乙方必须服从甲方统一安排和指挥。
第七条、结算和付款方式：
、从地下室至六层封顶付工程量款50%，十二层封顶后付六至十二层工程量50%，主体结构封顶后付至总工程量款60%，主体结构封顶后二个月内付至总工程量款75%，剩余25%尾款年底前一次性付清。
、由于总包单位付款不及时，在一定时间范围内，乙方不得以此为理由对工程价款和单价提出疑议或提出索赔，甲方有权对此进行否决，同时乙方不得以此为理由放松对工程进度，质量，安全文明施工的管理，并承担由此产生的全部经济及法律责任。
、若总包方未及时付款，甲乙双方应及时配合向总包方主张权利，在建设方支付甲方工程款后三日内，甲方立即将应付乙方的劳务工程款项支付给乙方。
、现场施工人员的确认：甲方派人每天和乙方负责人共同对其施工人数进行签字确认，作为发放生活费及工资的依据。
、甲方每次支付乙方款项，乙方必须提供现场所有施工人员工资表和身份证复印件，在甲方监督下签名领取，不得代领、代签。
第八条：工程工期
、工期：计划开工日期：220_年月日开工;竣工日期：220_年 月 日。提出增加工期必须在事件发生后一周内以书面形式提出，并得到甲方相关人员批准才能生效。
、主要节点工期：基础结构 天。主体结构： 天/层，屋顶 天。以上施工天数不包含自然因素(不可抗力的因素除外)的天数，乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包含新调整的进度计划),及时安排充足的劳动力进场。
工期延误
、因不能按照工期要求完成合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权终止合同并选用其他班组进场施工，乙方不得有任何异议，不得提出任何补偿。如乙方不能按照甲方要求及时退场，甲方视乙方所做工作量为零，不予结算任何费用，乙方自行负责所有工人工资。
若因乙方原因不能按照工期时间要求完成合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权从乙方承包范围分出部分工作内容分给其他班组进行施工，所产生的费用由乙方承担(车旅费等)，乙方应无条件接收另行分包价格，不得有任何异议，不得提出任何补偿;甲方可提前支付另行分包班组的工资，并在乙方总工资款中扣除，但甲方支付乙方总工资比例按照合同约定比例不变。
工期延误的判断：按照以下三点判断，违反任何一点被视为乙方延误工期。第一点，不能完成主要工期节点计划：第二点，不能完成甲方根据现场实际情况下发的工期调整计划;第三点，在抢工期时，不能完成甲方每天发的工作量清单。
、误工：因甲方材料不能及时供应导致工地停止的，乙方应妥善组织其下属施工人员到其他工地临时施工。甲方不向乙方支付任何费用;包含天气恶劣、外力因素造成的停电、扰民与民扰等造成的停工天数。
第九条：施工验收
本协议约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿整修，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失(材料费、工期赔偿等)。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须和乙方配合;在整个施工期间，乙方应为业主或甲方所雇用的任何机构和人员提供一切合理的方便。
第十条：争议解决
甲乙双方在履行协议时发生争议，首先应协商解决。双方约定，协商不成或当事人一方不愿意协商的，双方应将争议提交协议签订所在地劳务仲裁部门申请仲裁或依法向工程所在地的人民法院提出起诉。
第十一条：协议变更和解除
除法定和本协议另有约定外，未经双方协商，不能变更、解除本协议;协商未达成书面协议前，仍执行本协议。
如因不可抗力致使本协议无法履行或因业主方造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，可以解除协议。
第十二条：协议终止
双方履行完协议全部义务，乙方向甲方交付合格劳务作业成果，劳务报酬价款支付完毕，并经业主方、总包方、设计方及质量监站验收合格，履行完保修任务后协议即告终止。 第十五条：协议生效
本协议双方约定签字后生效;本协议未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。
第十三条：协议份数
本协议一式两份，甲、乙双方各执1份。
协议签订时间： 年 月 日
协议签订地点：
甲方： 乙方：
代表人： 代表人;
年 月 日 年 月 日
倒混凝土合同范本10
需方(以下称甲方)：________________
供方(以下称乙方)：________________
甲方因承建该工程需要由乙方供应预拌混凝土，为明确双方的责任和义务，根据《_民法典》以及有关的政策、法规、条例规定，本着互惠互利的原则，经协商后签订本合同，并共同信守以下条款：
>一、预拌砼技术指标、数量、单价：
预计工程总方量：
砼技术指标(强度等级)：________至
砼单价：C25为____元/m3，每减一个等级单价减10元，C25以上每加一个等级单价加15元，C35以上每加一个等级单价加20元。
抗渗混凝土：S6另加10元/M3;S8另加15元/M3;S12另加25元/M3;
坍落度180mm另加10元/M3，灌注桩混凝土另加10元/M3;
有特殊要求的B砼单位：________________
非泵送混凝土单价顺减20元/M3。
>二、预拌混凝土交货期限、地点及验收：
交货期限：自______年____月____日开始供应至______年____月底结束。
交货地点：按合同规定，甲方承建工程的施工现场。
交货方式：乙方用混凝土搅拌车将预拌混凝土送至工地，按甲方指定地点卸料。
交货验收：乙方供应的预拌混凝土数量以随车供货单为准，如有异议可采用随机抽查核定。
>三、预拌混凝土质量、技术要求、交货检验及资料交接：
预拌混凝土质量按国家GB14902《预拌混凝土》、市建质(20____)373号《______市预拌混凝土管理实施细则》等有关规定执行。
针对所承建的工程需要，甲乙双方另行签订技术协议书，做为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。
交货检验：应由双方试验人员根据有关规定共同取样甲方制作试件并进行标养。
每月货款结清后，乙方应及时向甲方提供混凝土质量检测资料。
>四、结算及付款方式：
乙方根据甲方现场签认的《预拌混凝土送货单》编制《预算混凝土结算明细表》提供甲方，作为货款结算依据，如有异议，甲方应在三天内提出，否则视为确认。
付款方式：________________
>五、甲方的责任和义务：
甲方应根据该工程的施工进度和对混凝土的需求情况，负责向乙方提供月供应计划。每次浇筑混凝土的前三天应通知乙方(至少提前24小时)，应填写要货联系单作为乙方生产依据。在混凝土浇筑过程中，若需改变混凝土技术性能，甲方应书面通知乙方有关人员，以便调整施工配合比。
每批混凝土浇筑到最后15M3时，甲方应准确提供尾数用量，并及时通知乙方现场人员或乙方厂内调度室(电话：________________)，否则已拌出未用的混凝土应由甲方签认。
甲方应保证道路畅通，负责办理占道证、夜间施工证，提供冲洗车辆条件，保证工地进出道口文明卫生。夜间施工应有良好的照明条件。
协助乙方对合作供应中的重大技术问题进行研究解决。
甲方在使用预拌混凝土过程中，必须按照GB50204《混凝土结构工程施工及验收规范》和GB14902《预拌混凝土》标准执行。对特种混凝土还应严格执行有关的施工技术规范，对已浇筑的混凝土应严格按照GB50204的有关规定进行养护，确保混凝土的质量，在浇筑过程中严禁自行加水以增大混凝土流动性。若对混凝土性能有疑问时，应及时会同乙方加强抽样检测。如因甲方现场管理不善或养护不到位而造成的质量问题，乙方不承担任何责任。
甲方在施工过程中如出现爆模等不能连续浇筑混凝土情况时，应及时通知乙方，但对乙方已发出混凝土必须签单。
混凝土卸料时间单车不得超过2小时半，否则乙方有权处置车内混凝土，同时甲方必须签单。
根据甲方要求，已出厂的混凝土因甲方工程因素(如遇大雨、停电等)，无法浇筑时，应视作已履行该部分交货义务，甲方必须签单。
>六、乙方的责任和义务：
乙方必须按照GB/T19002标准，建立和健全质量保证体系。严格原材料和产品质量检验的管理制度，对所使用的原材料要切实、认真按国家及宁波市有关规定执行。
根据甲方下达的《要货联系单》，保质保量按时完成预拌混凝土供应任务。
应向甲方提供相应的技术资料。
现场制作的试块为单位工程混凝土强度的评定依据，见证取样应按照GB14902标准执行，并有乙方现场质检员参加。当甲方对预拌混凝土质量有疑议时，乙方应及时配合甲方人员进行抽检，供货量的验收方法按GB14902标准计算，每次验收车数以不少于3车为一个单位，基累计误差值允许在2%，密度值由乙方提供，以实测值为准。
>七、保证及违约责任：
乙方负责按规定要求，保质、保量、按时将预拌混凝土送至甲方施工现场，甲方应指定专人负责按预拌混凝土《交验单》进行验收签认，并正确引导乙方搅拌运输车司机在预定位置卸料，如因甲方指挥失误，造成混凝土浇筑部位错误，乙方不负责任。
若乙方所供应的混凝土拌合物和易性差、坍落度不符合要求，甲方有权拒收。
若由于甲方原因，造成工程停工一个月以上，则从第二个月算起，五天内甲方应向乙方付清已供应混凝土的全部货款。
如因甲方未按合同规定执行，逾期未支付乙方混凝土货款，乙方有权停止供应混凝土，并自即日起按民法典的有关规定向乙方支付逾期违约金，待欠款结清时，再继续执行合同。在停止供应混凝土期间，甲方不得向第二家搅拌站要求供应混凝土，如需第二家供应时，应将所欠乙方混凝土货款于7日内一次性付清并结清乙方的经济损失后，方可中止合同。
如需提供履约担保，另立履约担保书，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
乙方在接到甲方供货通知(计划)单后，若遇特殊情况不能按时供货，双方需友好磋商，适当延时，但最长不得超过两天，否则乙方需要承担误工损失责任。
在混凝土浇筑过程中，乙方发生设备故障，乙方必须及时抢修，并和甲方商议施工工艺，避免出现施工接差，若设备抢修时间过长造成混凝土施工质量事故，乙方应负赔偿责任。
>八、补充条款：
________________________________________________________________________
>九、其他
1、本合同在执行过程中如遇特殊情况，双方共同协商解决，以利工程建设。
2、凡因履行本合同及其附件所引起的或与本合同及其附件有关的任何争议，甲乙双方均应友好解决。协商不成，通过乙方所在地执法机关仲裁或诉讼解决。
3、本合同签约后，如一方提出解除合同，除适用民法典规定的定金罚款外，同时提出方须向对方赔偿合同款价2%的损失费。若一方违约造成他方损失的，另一方有权依法追索。
4、本合同一式两份，双方各执一份。经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章后生效。
甲方：________________
单位名称(盖章)：________________
地址：________________
电话：________________
邮政编码：________________
法定代表人：________________
授权代理人：________________
开户银行：________________
帐号：________________
签订时间：______年____月____日
乙方：________________
单位名称(盖章)：________________
地址：________________
电话：________________
邮政编码：________________
法定代表人：________________
授权代理人：________________
开户银行：________________
帐号：________________
签订时间：______年____月____日
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需方（甲方）：
供方（乙方）：
上思县大伟混凝土有限公司为进一步明确责任，保障供、需双方利益，经友好协商，依照《_合同法》及有关法律、法规、条例规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就预拌混凝土购销事项协商一致，订立本合同。
>一、商品混凝土的品种、价格及其他约定见下表：
>二、项目基本信息
工程名称：
项目规模：
建设单位：
施工单位：
项目地址：
预计混凝土使用量：
>三、供货数量的确认
1、需方收货人员须在混凝土卸出搅拌车罐体前对《混凝土送货单》进行签收确认；如需方在混凝土卸出后不予签单的，供方视同需方已认可该批混凝土数量无误。对供方计量有异议可以在卸料前当场提出以便双方校核，否则视为确认；也可对任意车次抽检，抽检时，供需双方必须有专人在场，双方签字确认；抽检以三车次平均数为计量基数，如供方送货单标示的数量与标准基数正、负误差超过2%时，则当批全部车次以该基数来计算当批次供货量，并且供方对需方做出500元/车次的赔偿。
2、需方收货人员在每车混凝土随车送达的《混凝土送货单》上签名后，其中一份（客户联）由需方自行留存、其余由供方留存，并各自负责保管以便对账查验，互为佐证；如一方单据不全则以另一方留存的单据为据。
3、双方以供方《混凝土送货单》上标明的、经需方人员签收的数量进行对账结算；供方凭此单核对各强度等级的混凝土供应数量并依本合同第一条所列的单价计算货款金额，生成《商品混凝土结算单（或对账单）》；供、需双方相关人员确认无误后，在《商品混凝土结算单（或对账单）》上签字、盖章确认。供方按合同约定时间将结算单据送达需方，如需方在2天内不予签字或盖章，则视同需方已认可该单据内容进行结算付款，否则供方有权停止供货并依据本合同约定的标的单价和需方现场人员签收确认《混凝土送货单》上标明的数量依法向需方追索货款和违约金。
>四、货款结算及支付方式
1）双方在每月凭签认的《上思县大伟混凝土有限公司混凝土发货单》核对各强度等级的混凝土供应数量并依据本合同所定单价计算货款金额，经双方确认后，在《商品混凝土结算单》上签字或盖章；遇有甲方不能盖章时，由甲方授权指定的业务经办人签字确认，如因甲方原因造成无法签字盖章，乙方有权停止供货。
2）混凝土砼款以月结方式进行结算，次月5号前对账，10号结清上月货款，若逾期至15号甲方未付清上月货款，乙方有权停止供货，并每天按上月实际用量所欠金额的5‰收取滞纳金。
3）甲方、乙方中途单方终止合同的，应按未履行部分砼款总值的10%计付违约金赔偿对方。
4）供应期内，非乙方原因造成混凝土停供的，甲方须在停供之日起15天内向乙方结清全部货款。
>五、混凝土的质量责任、验收标准及评定方法：
1、验收标准：按_国家标准GB/T14092—20xx《预拌混凝土》进行验收。
2、验收方法：以现场交货结果作为判定混凝土质量依据。具体做法为：由需方持证试验员在交货地点按照GB/T14092—20xx《预拌混凝土》的要求制作试块，取样前需方负责通知供方人员（或以及需方认为有必要到场的其他人员）到场确认，在搅拌车卸料至该车总容量的1/4至3/4之间进行，且应在混凝土到达现场后40分钟内完成；其试块要按规范标准养护，抽样的模具及送检费用由需方承担。坍落度检测应在混凝土运到交货地点时开始20分钟内完成，坍落度控制值按国标GB/T14092—20xx《预拌混凝土》混凝土坍落度实测值与规定的坍落度之差值：50—90mm坍落度允许偏差±20mm，≥100mm坍落度允许偏差±30mm。
3、验收评定方法：混凝土强度或抗渗评定分别按GB/T50107—20xx和GB/T50082—20xx的规定进行。如混凝土的试块评定为不合格，则由需方委托经供方认可的有资质的检测单位进行鉴定。已确认因供方原因造成混凝土强度或抗渗等级达不到合同要求，因此而造成的直接经济损失由供方负责赔偿和支付鉴定费，属需方原因则由需方负责。
4、供方每次供货向需方提供相应的商品混凝土资料一式三份及留样试块28天强度报告；每套资料按需方实际使用混凝土的品种、数量及《订货单》所著内容编写，如因需方的过错、失误导致资料需要重做的，按10元/份收取费用。
5、供方将混凝土送达施工现场后，需方必须及时组织安排在90分钟内将混凝土卸出搅拌车并正确浇筑到工程施工部位；如属需方原因的导致混凝土停留时间过长造成坍落度损失、离析或产品失效报废时，需方必须签收并在《混凝土送货单》上注明，负责安排场地卸出处理；如需方强行使用，所造成的质量问题由需方承担。由于需方组织管理、施工工艺或养护不当等原因而造成的混凝土质量问题和经济损失由需方负责；属于供方产品质量原因的由供方负责。
6、未经供方同意需方不能往混凝土中加入任何物质，如需方强行加入使用的，必须在《混凝土送货单》上注明，且由此造成的一切问题由需方承担。
7、如需方发现到场的混凝土有任何质量异常现象，应及时通知供方确认核实后，如果属实的需方有权拒收并作退货处理，其退货的经济损失由供方自行承担。
8、需方对已施工到工程部位的混凝土如发现有质量问题时，应在24小时内书面通知供方，以便供方进行核实确认；如双方对质量问题责任有争议的，由需方组织会同供方、工程项目监理、政府主管质量监督部门沟通分析确认质量责任，并共同提出书面的责任处理意见。如判定属于需方施工工艺不当、浇筑不及时或施工管理不到位、养护不当等原因的，其责任由需方承担；如判定属于供方出厂产品质量责任原因的，其所造成需方的直接经济损失由供方承担。
9、商品混凝土为半成品拌合物，因此商品混凝土工程的最终质量，不仅仅决定于商品混凝土本身的质量，而且与施工、养护质量密切相关；混凝土的强度以工地现场按规范取样、制作试块的抗压强度为准；需方未按混凝土规范要求进行施工、养护的，混凝土工程出现质量问题由需方自己承担。
>六、双方责任及义务
1、供方的责任及义务
1）供货前由供方相关人员到施工现场进行勘察并进行技术交底，以保证混凝土供应的顺利进行。
2）供方机械设备、运输车辆及相关工作人员进入施工现场后，必须服从需方现场负责人员的安全合理的指挥调度，积极配合甲方施工管理，提供优质服务。
3）按照需方申请的混凝土浇筑计划，保质保量、按时供应混凝土；如因不可抗力原因或供方自身条件限制等原因无法按约定时间供货的，应在接到需方订货通知后至开盘前及时通知需方，以便需方做好应对安排工作。
4）泵送混凝土由供方负责将混凝土泵送至指定工程部位，由需方负责现场布管及卸管。
5）供货过程中如因供方原因导致供货暂缓（停）或终止的，必须及时通知需方现场相关人员做好应对措施。
6）负责做好本公司员工的安全教育及现场管理，杜绝违章操作。
7）及时协调处理好需方的有效投诉建议，持续改进并完善产品质量管理、生产供货流程体系及提高服务水平。
2、需方的责任及义务
1）需方应根据自身的施工安排和工程进度需要，将《订货单》在需要供货前提前24小时以书面、传真或短信等有效的方式通知供方（单次订货量超过300m必须提前48小时、超过800m必须提前72小时），《订货单》必须清楚准确地填写各项内容，并提供详细的相关技术要求及施工进度计划给供方，以便供方做好供货相关的准备工作；需方由于自身原因需要委托供方工作人员代下《订货单》的，需出具《订货单签发授权书》给供方并自行承担被委托人行为的一切结果。如施工计划遇有临时变更或取消的，需方必须提前4个小时通知供方，否则需方要对供方已出货的混凝土予以签收和结算，导致泵送设备跑空到施工现场的须支付台班费1500元/次。如因需方订货不及时、订货单内容错误或意思表述不清等原因，导致供货延误或其他责任后果均由需方负责承担。
2）需方在《订货单》约定供货数量外的追加数量应在开盘前4时以传真或电话通知供方相关部门或人员，若因不及时通知供方或追加数量过大而导致供货困难的，则供方有权停止供货，由此产生的损失、责任由需方承担。
3）需方必须保证施工现场场地宽阔、平整、坚实、进出道路畅通，满足供方车辆及设备和随机人员的安全供货需要；负责提供水电及照明满足施工要
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